==== ATSC_multiprotocol_encapsulation_descriptor

Defined by ATSC in <<ATSC-A90>>.

[source,xml]
----
<ATSC_multiprotocol_encapsulation_descriptor
    deviceId_address_range="uint3, default=6"
    deviceId_IP_mapping_flag="bool, default=true"
    alignment_indicator="bool, default=false"
    max_sections_per_datagram="uint8, default=1"/>
----
